**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Remont komina żelbetowego H=80 m. Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.

**SIERPC, 15 MARCA 2024 R.**

**PODSTAWA PRAWNA:**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o. z dnia 14 lutego 2024 r., (zwanego dalej Regulaminem), którego treść znajduje się na stronie internetowej: https://cieplownia-sierpc.pl

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ww. ustawy.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest remont komina żelbetowego H=80 m. Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. w zakresie wskazanym w zaleceniach podczas przeglądu stanu technicznego komina z sierpnia 2023 r. (do zapoznania w siedzibie Spółki).
2. Zakres prac obejmuje:

* Zakonserwowanie antykorozyjne otoku odgromowego w strefie wylotowej komina.
* Zakonserwowanie antykorozyjne płyt stalowych przykrywających wylot komina.
* Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego górnej galerii komina.
* Zakonserwowanie antykorozyjne drabiny z koszem osłonowym na odcinku od poziomu + 77,5m do wylotu.
* Trwałe połączenie płaskowników kosza osłonowego z drabiną włazową w trzech miejscach poziom ok. 65m - 75m.
* Wymiana skorodowanego (dziury) wspornika z dwuteownika podtrzymującego galerię w poziomie + 77,5m.
* Oczyszczenie kloszy trzech lamp oświetlenia przeszkodowego zamontowanych na galerii w poziomie + 77,5m.

1. Z uwagi na to, że od wykonania Przeglądu upłynęło 7 miesięcy w ramach prowadzonych prac należy uwzględnić inne zauważone uszkodzenia. Zauważone uszkodzenia inne niż wskazane w punkcie 2 należy zgłosić do Zamawiającego w celu ustalenia warunków ich usunięcia.

**UWAGI:**

1. Oferent, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest zapoznać się w Ciepłowni Sierpc z zakresem robót oraz szczegółowymi lokalnymi warunkami technicznymi istniejącymi w obiekcie.

2. Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne niezbędne uprawnienia, przeszkolenia i certyfikaty (budowlane, alpinistyczne itd.) niezbędne do zrealizowania jego pełnego zakresu.

**TERMIN REALIZACJI:**

Od dnia udostępnienia komina (zakończenia sezonu grzewczego) – (zakładany termin) 10 maja 2024 r. do **30 czerwca 2024 r**.

**GWARANCJA:**

Minimalny okres gwarancji na prace będące przedmiotem zapytania:

- 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

**OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ**

45 dni od upływu terminu składania ofert.

**KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

CENA – 100%

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca wykaże się realizacją w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej dwóch zadań w zakresie przedmiotu zamówienia zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50% wartości złożonej oferty,

2. Wykonawca musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum 300 000,00 zł. – proszę o załączenie kserokopii aktualnej polisy.

**WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERTY:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
2. Termin składania ofert upływa **22 marca 2024 r. o godzinie 12:00.**
3. **Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2024 r. o godz. 12:15.**

4. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

* wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert,
* zestawienie nazw i adresów obiektów gdzie Wykonawca realizował bądź realizuje roboty potwierdzające spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia.

- referencje,

- polisa OC ubezpieczenia działalności gospodarczej.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w sekretariacie Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 2a w Sierpcu, z dopiskiem „Remont komina żelbetowego H=80 m. Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. - NIE OTWIERAĆ PRZED 22.03.2024".

1. Zamawiający zastrzega kontynuowanie postępowania w drodze negocjacji.

6. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania z ważnych przyczyn.

7.Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:

Łukasz kowalski – Kierownik ds. wytwarzania

tel. 24 275 22 47

e-mail: [lkowalski@cieplownia-sierpc.pl](mailto:lkowalski@cieplownia-sierpc.pl)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

**Załącznik nr 1**

………………….dnia…………………….

…………………………..

(dane Oferenta, nazwa, adres,

numer telefonu, adres e-mail)

**Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.**

**ul. Przemysłowa 2a**

**09-200 Sierpc**

***FORMULARZ OFERTY***

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

Remont komina żelbetowego H=80 m. Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia w zakresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym, za zryczałtowaną cenę:

……………………………………………... zł **netto,**

(słownie złotych: ……………………………)

cena brutto: ……………………………………zł

(słownie złotych:…………………………….)

Stawka VAT: ………….%

kwota VAT: ………………………………….…zł

(słownie złotych: ……………………………..)

1. Gwarancja:

Na wykonane w ramach zamówienia prace będące przedmiotem przetargu gwarancja wynosić będzie:

- ……….. miesięcy.

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, nie wnosimy zastrzeżeń do przedstawionych w nim warunków oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.
2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Wszelką korespondencję elektroniczną należy kierować na następujący adres e-mail: …………………………………
4. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie złożonej oferty ……………………….., tel. ………………………………………………

…………………………………………………

(podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)